**JO – LTP - 12. dubna 2014**

**Parametry tratí**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **kategorie** | **délka** | **převýšení** | **kontrol** |
| D10 | 2,6 | 60 | 9 |
| D12 | 2,5 | 45 | 7 |
| D14 | 3,6 | 75 | 9 |
| D16 | 3,8 | 75 | 10 |
| D18 | 5,5 | 110 | 13 |
| D20 | 5,2 | 115 | 13 |
| D21K | 5,2 | 115 | 13 |
| D21L | 7,4 | 145 | 19 |
| D35 | 5,2 | 115 | 13 |
| D40 | 3,9 | 70 | 10 |
| D45 | 3,7 | 75 | 10 |
| D50 | 3,6 | 75 | 9 |
| D55 | 3,0 | 55 | 8 |
| D60 | 2,6 | 70 | 8 |
| D65 | 2,6 | 70 | 8 |
| H10 | 2,6 | 60 | 9 |
| H12 | 2,8 | 65 | 8 |
| H14 | 3,8 | 75 | 10 |
| H16 | 5,5 | 110 | 13 |
| H18 | 8,0 | 205 | 18 |
| H20 | 7,4 | 145 | 19 |
| H21K | 7,4 | 145 | 19 |
| H21L | 10,6 | 240 | 25 |
| H35 | 8,0 | 205 | 18 |
| H40 | 6,9 | 135 | 17 |
| H45 | 6,2 | 100 | 14 |
| H50 | 5,8 | 140 | 14 |
| H55 | 4,8 | 95 | 11 |
| H60 | 3,9 | 70 | 10 |
| H65 | 3,6 | 75 | 9 |
| H70 | 3,0 | 55 | 8 |
| HDR | 3,9 | 70 | 9 |
| D10L | 3,9 | 70 | 9 |
| H10L | 3,9 | 70 | 9 |
| P2 | 3,0 | 65 | 9 |
| P4 | 3,8 | 80 | 11 |